附件

**分部分项工程量表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及说明** | **单位** | **工程数量** |
| 　 | 通用项 | 　 | 1.000  |
| 1 | 铣刨机铣刨路面 厚度4cm以内 | 100m2 | 13.393  |
| 2 | 人力装车、机械运输土方（旧料） 运距50km | 100m3 | 0.536  |
| 　 | 5#楼东面道路 | 　 | 1.000  |
| 3 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 100m2 | 1.961  |
| 4 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚5cm | 100m2 | 1.961  |
| 5 | 钢筋混凝土路面及人行道拆除~挖掘机 | 台班 | 1.000  |
| 6 | 履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用 | 台次 | 1.000  |
| 7 | 750×750以内检查井 升高15cm以内 | 座 | 7.000  |
| 　 | 纵1路 | 　 | 1.000  |
| 8 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 100m2 | 1.812  |
| 9 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚5cm | 100m2 | 1.812  |
| 10 | 石质侧石安砌 | 100m | 0.200  |
| 11 | 石质平石安砌 | 100m | 0.200  |
| 　 | 纵2路 | 　 | 1.000  |
| 12 | 沥青路面裂缝填沥青料 | 10m | 12.200  |
| 13 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 100m2 | 7.289  |
| 14 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚5cm | 100m2 | 7.289  |
| 15 | 石质侧石安砌 | 100m | 0.800  |
| 16 | 石质平石安砌 | 100m | 0.800  |
| 17 | 拆除石质侧、平石 | 100m | 1.600  |
| 18 | 750×750以内检查井 升高15cm以内 | 座 | 7.000  |
| 　 | 2#楼北侧人行道 | 　 | 1.000  |
| 19 | 人工拆除人行道板 | 100m2 | 0.564  |
| 20 | 翻修水泥混凝土基础 10cm | 100m2 | 0.564  |
| 21 | 翻排花岗岩板 | 100m2 | 0.564  |
| 22 | 浆砌料石 压顶 | 10m3 | 1.000  |
| 　 | 2#楼北侧车库车行道 | 　 | 1.000  |
| 23 | 沥青层乳化沥青 黏层 | 100m2 | 2.331  |
| 24 | 机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚5cm | 100m2 | 2.331  |
| 25 | 750×750以内检查井 升高15cm以内 | 座 | 9.000  |
| 26 | 铸铁雨水井箅安装 | 10套 | 0.100  |
| 27 | 矩形井砖砌 | 10m3 | 0.100  |
| 28 | 塑料排水管铺设 管径150mm以内 | 100m | 0.060  |
| 29 | 人工拆除路面+侧石切割加工 | 人工 | 4.000  |
| 　 | 5#门西侧人行道 | 　 | 1.000  |
| 30 | 人工拆除人行道板 | 100m2 | 0.090  |
| 31 | 翻排花岗岩板 | 100m2 | 0.090  |
| 32 | 翻修水泥混凝土基础 5cm | 100m2 | 0.090  |
| 　 | 4#门东南侧人行道 | 　 | 1.000  |
| 33 | 人工拆除人行道板 | 100m2 | 0.120  |
| 34 | 翻修水泥混凝土基础 10cm | 100m2 | 0.120  |
| 35 | 翻排花岗岩板 | 100m2 | 0.120  |
| 36 | 平、侧石砂浆垫层铺设 | m3 | 1.000  |
| 37 | 平石翻修 | 100m | 0.056  |
| 　 | 2#门东南侧积水点人行道 | 　 | 1.000  |
| 38 | 翻修水泥混凝土基础 10cm | 100m2 | 0.029  |
| 39 | 翻排花岗岩板 | 100m2 | 0.029  |
| 40 | 平、侧石砂浆垫层铺设 | m3 | 1.000  |
| 41 | 平石翻修 | 100m | 0.020  |
| 42 | 铸铁雨水井箅安装 | 10套 | 0.100  |
| 43 | 矩形井砖砌 | 10m3 | 0.100  |
| 44 | 塑料排水管铺设 管径150mm以内 | 100m | 0.120  |
| 45 | 人工配合机械拆除路面30cm | 项 | 1.000  |